Mux

rd2

rd1

wd

offset (sigExt)

writedata

Register

ra2

rs

rt

PC

Mux

result

wa

ra1

ALU

IR

instr[15:0]

instr[20:16]

instr[25:21]

adr

Exmemory