
1、拨动开关sw0再拨回



2、进入模式串输入程序



3、依次输入a、b、c
















4、按下空格结束

5、拨动sw1再拨回来

6、进入文本串输入程序




7、键盘输入xabcxabc











8、按下空格结束



9、拨动开关sw2进入字符串匹配程序



11、数码管依次显示02，06，NONE





12、若失败则显示FAIL，也可显示none



